C51 COMPILER V9.01   INTERRUPTAPP                                                          02/06/2025 15:28:45 PAGE 1   


C51 COMPILER V9.01, COMPILATION OF MODULE INTERRUPTAPP
OBJECT MODULE PLACED IN .\output\InterruptApp.obj
COMPILER INVOKED BY: D:\Tool\Keil\C51\BIN\C51.EXE code_app\InterruptApp.c LARGE OPTIMIZE(7,SIZE) REGFILE(.\output\MCUCor
                    -e_Load.ORC) BROWSE INTVECTOR(0X1000) INCDIR(.\header_app;.\header_drv;.\code_gasguage;.\code_classb\iec60730_lib\include
                    -;.\code_classb\iec60730_proc\Include;.\code_classb\config) DEBUG OBJECTEXTEND PRINT(.\output\InterruptApp.lst) OBJECT(.\
                    -output\InterruptApp.obj)

line level    source

   1          /********************************************************************************
   2          Copyright (C), Sinowealth Electronic. Ltd.
   3          Author:         Sino
   4          Version:        V0.0
   5          Date:           2020/04/26
   6          History:
   7                  V2.0    2020/04/26               Preliminary
   8          ********************************************************************************/
   9          #include "Main.h"
  10          
  11          
  12          BOOL bTimer5msFlg;
  13          BOOL bTimer50msFlg;
  14          BOOL bTimer1sFlg;
  15          U8  ucTimer50ms;
  16          U8  ucTimer1s;
  17          
  18          /*************************************************************************************************
  19          * 函数名: InterruptINT4App
  20          * 参  数: IntSource：外部中断4的中断源
  21          * 返回值: 无
  22          * 描  述: 外部中断处理，包括ALARM中断和按键中断，用于低功耗唤醒系统
  23          *************************************************************************************************/
  24          void InterruptINT4App(U8 IntSource)
  25          {
  26   1              if(IntSource == INT4_EXS45)             //Alarm
  27   1              {
  28   2                      if(bPDFlg || bSleepFlg)
  29   2                      {
  30   3                              McuClockSet(MCU_CLK_24MHz);
  31   3                              bWakeupFlg = 1;
  32   3                      }
  33   2              }
  34   1              else if(IntSource == INT4_EXS46)        //Key wakeup
  35   1              {
  36   2                      if(bPDFlg || bSleepFlg)
  37   2                      {
  38   3                              McuClockSet(MCU_CLK_24MHz);
  39   3                              bWakeupFlg = 1;
  40   3                      }
  41   2              }
  42   1      }
  43          
  44          
  45          /*************************************************************************************************
  46          * 函数名: InterruptTimer3App
  47          * 参  数: 无
  48          * 返回值: 无
  49          * 描  述: 定时器，周期为5mS，产生5mS、50mS、1S三个标志
  50          *************************************************************************************************/
  51          void InterruptTimer3App(void)
  52          {
C51 COMPILER V9.01   INTERRUPTAPP                                                          02/06/2025 15:28:45 PAGE 2   

  53   1              
  54   1              bTimer5msFlg = 1;                       //5ms标志为预留标志
  55   1              
  56   1              if(++ucTimer50ms >= TIME_5MS_50MS)
  57   1              {
  58   2                      ucTimer50ms = 0;
  59   2                      bTimer50msFlg = 1;
  60   2              }
  61   1              
  62   1              if(++ucTimer1s >= TIME_5MS_1S)
  63   1              {
  64   2                      ucTimer1s = 0;
  65   2                      bTimer1sFlg = 1;
  66   2              }
  67   1              
  68   1              KeyScan();                              //扫描按键
  69   1      }
  70          


MODULE INFORMATION:   STATIC OVERLAYABLE
   CODE SIZE        =     72    ----
   CONSTANT SIZE    =   ----    ----
   XDATA SIZE       =      2    ----
   PDATA SIZE       =   ----    ----
   DATA SIZE        =   ----    ----
   IDATA SIZE       =   ----    ----
   BIT SIZE         =      3    ----
END OF MODULE INFORMATION.


C51 COMPILATION COMPLETE.  0 WARNING(S),  0 ERROR(S)
